Grupy gruntów wydzielone w oparciu o sposób ich użytkowania na danym terenie:
	Grupa gruntów I*

	tereny mieszkaniowe

	zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

	grunty rolne zabudowane

	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, z wyłączeniem terenów:

	– tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic)

	– tereny sportowe, takie jak: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska, pola golfowe

	– tereny spełniające funkcje rozrywkowe

	- ogrody zoologiczne i botaniczne



	Grupa gruntów II*

	grunty orne

	sady

	łąki trwałe

	pastwiska trwałe

	grunty pod stawami

	grunty pod rowami

	tereny rodzinnych ogrodów działkowych



	Grupa gruntów III*

	lasy

	grunty zadrzewione i zakrzewione

	nieużytki

	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, z wyłączeniem terenów:

	– tereny o charakterze zabytkowym, takie jak: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody

	– tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych

	użytki ekologiczne



	Grupa gruntów IV*

	tereny przemysłowe

	użytki kopalne

	tereny komunikacyjne, w tym:

	– drogi

	– tereny kolejowe

	– inne tereny komunikacyjne

	– grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych


*ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi




INSTRUKCJA POBORU PRÓBEK GLEBY


W celu  poznania zawartości makro i mikroskładników w glebie, należy próbę gleby odpowiednio pobrać i przygotować do analizy. Pobranie gleb należy przeprowadzić tak, aby  próba była reprezentatywna dla danej sekcji*. Aby warunek ten mógł być spełniony, próba powinna być  próbą średnią mieszaną, która składa się z przynajmniej 15 pojedynczych pobrań. Taka średnia próba powinna być pobrana z obszaru jednolitego pod względem ukształtowania terenu, zagospodarowania i rodzaju gleby. 


*SEKCJA = przynajmniej 15 punktów poboru próbek pojedynczych w celu uzyskania 
(w wyniku zmieszania tych próbek) 1 próbki zbiorczej dla każdej z sekcji


Prób NIE NALEŻY pobierać z obszarów nietypowych takich jak: miejsca o naruszonej strukturze, rowy, żwirowiska, zagłębienia i ostre wzniesienia terenu oraz po zastosowaniu nawozów! 


W opisie próby reprezentatywnej dla danej sekcji, powinny znaleźć się takie informacje jak:

- imię i nazwisko
- data pobrania próbki
- miejsce pobrania próbki (w tym adres, nr działki)
- sposób użytkowania gruntu w miejscu poboru próbek. 















Schemat lokalizacji punktów pobierania próbek gleby dla głębokości 0–0,25 m ppt**


	Dla grup gruntów I i IV na terenie o powierzchni:

	do 0,05 ha – przynajmniej 1 sekcja

	powyżej 0,05 ha do 1 ha – przynajmniej 3 sekcje o powierzchni nie większej niż 0,1 ha

	powyżej 1 ha do 10 ha – przynajmniej 10 sekcji o powierzchni nie większej niż 0,5 ha

	powyżej 10 ha – przynajmniej 20 sekcji o powierzchni nie większej niż 5 ha




Pobór gleby z grupy gruntów I i IV
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Pobrać glebę za pomocą łyżki porcelanowej lub łopatki ogrodniczej. Próbę gleby pobieramy z wierzchniej warstwy gruntu w ilości 2-3 łyżek z jednego miejsca pojedynczego poboru. Aby średnia próba dobrze odzwierciedlała stan badanej gleby, należy pojedyncze pobranie próby dobrze wymieszać i odważyć około 0,5 kg gleby, którą należy umieścić w czystym woreczku lub słoiku. Próbę reprezentatywną gleby dla danej sekcji opisujemy.
 




	Dla grup gruntów II i III na terenie o powierzchni:

	do 0,5 ha – przynajmniej 1 sekcję,

	powyżej 0,5 ha do 10 ha – przynajmniej 3 sekcje o powierzchni nie większej niż 1 ha,

	powyżej 10 ha do 100 ha –przynajmniej 10 sekcji o powierzchni nie większej niż 5 ha,




Pobór gleby z grupy gruntów II i III
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Pobrać glebę z warstwy ornej (0-0,25 m), za pomocą laski Egnera. Po wbiciu laski do 1/3 głębokości należy laskę wyjąć i opróżnić z gleby. Gleba pobrana w ten sposób obejmuje profil glebowy od 0 do 25 cm głębokości. Jeżeli  nie posiadamy laski Egnera, do pobrania prób można wykorzystać łopatę lub szpadel. Pojedyncze pobranie próby powinno mieć szerokość 5 cm, 
a głębokość pobrania prób powinna odpowiadać długości metalowej części szpadla (łopaty). Aby średnia próba dobrze odzwierciedlała stan badanej gleby, należy pobrane pojedyncze próby dobrze wymieszać i odważyć około 0,5 kg gleby, którą należy umieścić w czystym woreczku lub słoiku. Próbę reprezentatywną gleby dla danej sekcji opisujemy. 
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